**TSR ENUM Tabelle**

**wState:**

Alle FB’s und die TSR Applikation teilen sich diese Tabelle.

|  |  |
| --- | --- |
| Wert: | Bedeutung: |
| 0 | Alles Ok. |
| 1 | Error beim Com Port öffnen. |
| 2 | Error beim Senden von einem String durch das Com Port. |
| 3 | Error beim Empfangen von einem String durch das Com Port. |
| 4 | Timeout beim Com Port öffnen. |
| 5 | Timeout beim Senden durch das Com Port. |
| 6 | Timeout beim Empfangen vom Com Port. |
| 7 | Es ist keine Verbindung mit dem TSR vorhanden. |
| 8 | TSR hat keine Korrekte Antwort zurückgegeben. |
| 9 | Der TSR befindet sich in out of range. |
| 10 | Fehler im Header vom Steuerprogramm. |
| 11 | Fehler im Programm vom Steuerprogramm. |
| 12 | Syntax Fehler im Steuerprogramm. |
| 13 | Es ist kein Com Port offen daher kann man auch nichts schliessen. |
| 14 | Timeout beim Click FB während dem Goto FB. |
| 15 | Timeout beim Click während dem Pen FB. |
| 16 | Timeout beim Connect to TSR während dem TSR Com. |
| 17 | Timeout beim Double Click während dem Goto FB. |
| 18 | Timeout beim Double Click während dem Pen FB. |
| 19 | Timeout beim Get position während dem TSR Com. |
| 20 | Timeout beim Goto FB Während dem TSR Com. |
| 21 | Timeout beim Progress Wait FB Während dem TSR Com. |
| 22 | Timeout beim Pen FB Während dem TSR Com. |
| 23 | Error beim Schliessen vom Com Port. |
| 24 | Timeout beim Com Port schliessen. |